Groupe de travail Réseau	J. Postel	
Request for Comments : 862	ISI	
STD 20	mai 1983	

Protocole d’écho

La présente RFC spécifie une norme pour la communauté ARPA Internet. Les hôtes sur l’ARPA Internet qui choisissent de mettre en œuvre un protocole d’écho sont invités à adopter et mettre en œuvre la présente norme.

Un service d’écho est un outil très utile de correction d’erreur et de mesures. Un service d’écho renvoie simplement à la source d’origine toutes les données qu’il reçoit.

Service d’écho fondé sur TCP

Un service d’écho est défini comme une application fondée sur la connexion sur TCP. Un serveur écoute les connexions TCP sur l’accès 7 de TCP. Une fois qu’une connexion est établie, toutes les données reçues sont renvoyées. Cela se poursuit jusqu’à ce que l’appelant mette un terme à la connexion.

Service d’écho fondé sur UDP

Un autre service d’écho est défini comme une application fondée sur le datagramme sur UDP. Un serveur écoute les datagrammes UDP sur l’accès 7 de UDP. Lorsqu’un datagramme est reçu, les données qu’il contient sont renvoyées dans un datagramme de réponse.