Groupe de travail Réseau	J. Postel	
Request for Comments : 861	J. Reynolds, ISI	
Document rendu obsolète : NIC 16239	mai 1983	
STD 32	Traduction Claude Brière de L’Isle	

Options d’extension de TELNET – OPTION LIST

La présente RFC spécifie une norme pour la communauté de l’ARPA Internet. Les hôtes de l’ARPA Internet sont invités à adopter et mettre en œuvre la présente norme.

1	Nom et code de la commande

EXTENDED-OPTIONS-LIST (EXOPL)	255

2	Significations des commandes

IAC DO EXOPL

L’envoyeur de cette commande DEMANDE que le receveur de cette commande commence à négocier, ou confirme qu’il est prévu que le receveur de cette commande commence à négocier, les options TELNET qui figurent sur la "Liste des options d’extension".

IAC WILL EXOPL

L’envoyeur de cette commande demande la permission de commencer à négocier, ou confirme qu’il va commencer à négocier les options TELNET qui sont sur la "Liste des options d’extension".

IAC WON'T EXOPL

L’envoyeur de cette commande REFUSE de négocier, ou de continuer à négocier, les options sur la "Liste des options d’extension".

IAC DON'T EXOPL

L’envoyeur de cette commande DEMANDE que le receveur ne mène plus d’autre négociation d’options sur la "Liste des options d’extension".

IAC SB EXOPL <subcommand>

La sous-commande contient des informations requises pour la négociation d’une option de la "Liste des options d’extension". Le format de la sous-commande est exposé au paragraphe 5 ci-dessous.

3	Valeur par défaut

WON'T EXOPL, DON'T EXOPL

La négociation des options figurant sur la "Liste des options d’extension" n’est pas permise.

4	Motivations de l’option

Finalement une 257ème optionTELNET sera nécessaire. Cette option va étendre la liste des 256 autres options d’une façon facile à mettre en œuvre. L’option est proposée maintenant, plutôt que plus tard (probablement beaucoup plus tard), afin de de réserver le numéro d’option (255).

5	Description abstraite de l’option
L’option EXOPL a cinq codes de sous-commandes : WILL, WON'T, DO, DON'T, et SB. Elles ont exactement la même signification que les commandes TELNET qui portent les mêmes noms, et sont utilisées exactement de la même façon. Par souci de cohérence, ces codes de sous-commandes auront les mêmes valeurs que les codes des commandes TELNET (250 à 254). Et donc, le format pour négocier une option spécifique sur la "Liste des options d’extension" (une fois que les deux parties se sont mises d’accord pour l’utiliser) est :

IAC SB EXOPL DO/DON'T/WILL/WON'T/<code d’option> IAC SE

Une fois que les deux côtés se sont mis d’accord pour utiliser l’option spécifique spécifiée par <code d’option>, une sous-négociation peut être requise. Dans ce cas le format à utiliser est :

IAC SB EXOPL SB <code d’option> <paramètres> SE IAC SE